LCD12864

以SPI方式驅動

會用到的腳位有

1. RS(CS),RW(SDA),E(SCL)

PSB要接地，若不接地表示正在使用並列傳輸介面

E腳週期至少要超過1200ns

高態時間至少140ns

上升(下降)時間不得超過25ns



